**КОРОТКОФОКУСИЙ ПРОЕКТОР VIEWSONIC PS600W**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи відповідності вимогам чинного законодавства** | 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2. Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту низьковольтного еклектичного обладнання та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання; 3. Сертифікат відповідності; 4. Сертифікати ISO9001, ISO14001 |
| **Фізична роздільна здатність** | WXGA (1280 x 800) |
| **Яскравість** | 3700 ANSI Lumens |
| **Контрастність** | 22 000:1 |
| **Колір дисплея** | 1.07 млрд. кольорів |
| **Максимальна підтримувана роздільна здатність** | Full HD (1920 x 1080) |
| **Співвідношення сторін зображення** | 16:10 |
| **Джерело світла** | Лампа |
| **Строк служби лампи** | 5 000 / 15 000 Hours (Стандартний / СуперЕко) |
| **Потужність лампи** | 200 Вт |
| **Тип матриці** | DLP |
| **Тип DC** | DC3 |
| **Проекційне відношення** | 0.49 : 1 |
| **Розмір зображення (діагональ)** | 1.52-7.62 м (60" - 300") |
| **Проекційна відстань** | 0.63 - 3.17 м |
| **Фокусна відстань** | F = 2.6, f = 6.9 мм |
| **Зсув об’єктива проектора** | 110%+/-5% |
| **Корекція трапецеїдальних викривлень** | Вертикальна: +/-40° |
| **Оптичний зум** | Фіксований |
| **Сумісність з HDTV** | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| **Відеостандарти** | NTSC, PAL, SECAM |
| **Частота горизонтальної розгортки** | 15 K~102 KГц |
| **Частота кадрової розгортки** | 23~120 Гц |
| **Динаміки** | 10 Вт |
| **Інтерфейси та відеосигнали** | VGA-вхід (15pin D-Sub) x 2, Composite Video х 1, HDMI х 2, Аудіовхід (3.5 мм) х 1, VGA-вихід (15pin D-Sub) x 1, Аудіовихід (3.5 мм) х 1, USB тип А (живлення) х 1, RS-232 х 1, RJ45 x 1, USB miniB (сервіс) х 1 |
| **Рівень шуму** | 27 дБ |
| **Споживана потужність** | 260 Вт (Стандартний режим), <0.5 Вт (Режим очікування) |
| **3D-сумісніть** | Так |
| **Габаритні розміри (ШхВхГ)** | 292 x 236 x 115 мм |
| **Вага** | 2.6 кг |
| **Комплектація** | VGA кабель, кабель живлення, пульт дистанційного управління, коротке керівництво користувача, кришка об’єктива |
| **Гарантійний строк** | На проектор - 3 роки, на лампу проектора – 1 рік або 1000 годин (залежно від того, що настане першим) |