**ПРОЕКТОР VIVITEK DH278**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи відповідності вимогам чинного законодавства** | 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2. Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту низьковольтного еклектичного обладнання та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання; 3. Сертифікати ISO9001, ISO14001 |
| **Фізична роздільна здатність** | Full HD (1920 x 1080) |
| **Яскравість** | 4000 ANSI Lumens |
| **Контрастність** | 20 000:1 |
| **Максимальна підтримувана роздільна здатність** | WUXGA (1920 x 1200) |
| **Співвідношення сторін зображення** | 16:9 |
| **Строк служби лампи** | 3 000 / 4 000 / 5 000 Hours (Стандартний / Еко. / Динамічний Еко. режим) |
| **Потужність лампи** | 210 Вт |
| **Тип матриці** | DLP |
| **Розмір чіпа** | 0.65” DMD |
| **Проекційне відношення** | 1.36-1.66 :1 |
| **Розмір зображення (діагональ)** | 1.01-7.62 м (40" – 300") |
| **Проекційна відстань** | 1 – 9.3 м |
| **Фокусна відстань** | F = 2.47-2.66, f = 20.4-24.48 мм |
| **Коефіцієнт масштабування** | 1.2x |
| **Зміщення** | 107% +/- 5% |
| **Корекція трапецеїдальних викривлень** | Вертикальна: +/-40° |
| **Динаміки** | 2 Вт |
| **Інтерфейси та відеосигнали** | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, USB miniB (сервіс) |
| **Рівень шуму** | 32 дБ / 29 дБ (Стандартний / Еко. режим) |
| **Споживана потужність** | 210 Вт (Еко. режим), 250 Вт (Стандартний режим), <0.5 Вт (Режим очікування) |
| **3D-сумісніть** | Так |
| **Габаритні розміри (ШхВхГ)** | 331 x 244 x 105 мм |
| **Вага** | 2.6 кг |
| **Комплектація** | VGA кабель, посібник користувача (CD), короткий посібник, гарантійний талон, пульт дистанційного керування, шнур живлення змінного струму |
| **Гарантійний строк** | На проектор - 3 роки, на лампу проектора – 1 рік або 1000 годин (залежно від того, що настане першим) |