**ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОЕКТОР VIVITEK DW771USTi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи відповідності вимогам чинного законодавства** | 1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; 2. Декларація про відповідність вимогам Технічного регламенту низьковольтного еклектичного обладнання та Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання; 3. Сертифікати ISO9001, ISO14001 |
| **Фізична роздільна здатність** | WXGA (1280 x 800) |
| **Яскравість** | 3500 ANSI Lumens |
| **Контрастність** | 14 000:1 |
| **Максимальна підтримувана роздільна здатність** | UHD (3840 x 2160) |
| **Співвідношення сторін зображення** | 16:10 |
| **Строк служби лампи** | 6 000 / 12 000 (Стандартний / Еко. режим) |
| **Тип матриці** | DLP |
| **Розмір чіпа** | 0.65” DMD |
| **Проекційне відношення** | 0.35 :1 |
| **Розмір зображення (діагональ)** | 2.03-2.54 м (80" – 100") |
| **Проекційна відстань** | 0.283 – 0.446 м |
| **Фокусна відстань** | F = 2.5, f = 5.1 мм |
| **Коефіцієнт масштабування** | 1x |
| **Зміщення** | 120% |
| **Корекція трапецеїдальних викривлень** | Вертикальна: +/-40° |
| **Динаміки** | 2x10 Вт |
| **Інтерфейси та відеосигнали** | VGA-In (15pin D-Sub) (x1), HDMI (x2), Composite Video, Audio-In (RCA) , Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232, 3D-Sync, USB A (Power Only), USB miniB (Interactivity), USB B (Сервіс), Microphone (Mini-Jack) |
| **Рівень шуму** | 33 дБ / 29 дБ (Стандартний / Еко. режим) |
| **3D-сумісніть** | Так |
| **Габаритні розміри (ШхВхГ)** | 287.7 x 374.5 x 122.6 мм |
| **Вага** | 5 кг |
| **Комплектація** | VGA кабель, посібник користувача (CD), короткий посібник, гарантійний талон, пульт дистанційного керування, шнур живлення змінного струму, інтерактивна ручка |
| **Гарантійний строк** | На проектор - 3 роки, на лампу проектора – 1 рік або 1000 годин (залежно від того, що настане першим) |